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Waterdoorlatende Verharding
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Nidagravel geeft aan grind en zand de gewenste

stabiliteit, maar de platen blijven onzichtbaar.

De onderzijde is bekleed met poreus geotextiel

Lengte x Breedte x Dikte : 2400 x 1200 x 40 mm

Diameter honingraten : 37 mm

Andere afmetingen op aanvraag

Drukweerstand Gevuld : ±100Ton/m² Leeg: ± 40 T/m²

         Zonder                                                                                                                                                                         Met

Voor wandel- , fiets- , park- en tuinpaden, parkings, opritten, 
tuinen, speelplaatsen en begraafplaatsen.
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1.    Vlugge plaatsing

2. Geen spoorvorming

3. Uitstekende drainage langs elk compartimentje van de plaat

4. Soepel en ultra licht

5. Glijden zelfs niet bij hellende toepassingen

6. De platen sluiten nauw aan op het aangelegde terrein

7. Vormen een perfecte grondlaag zonder nood aan onderlinge bevestiging

8. De bekomen verharding ligt perfect vlak

9. De platen zijn bekleed met een poreus geotextiel dus een antiworteldoek is niet meer vereist

10. U hebt slechts 5 cm grind nodig

11. Onzichtbare platen na aanleg

12. Immuun tegen veroudering, accidentele chemische verontreiniging, micro-organismes en knaagdieren

13. Recycleerbaar

14. Weinig tot geen onderhoud

15. UV-bestendig en vorstvast
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Voor en na verharding
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Mogelijke afwerkingen
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Stabilisatieplaten
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Plaatsing op hellingen


Ondergrond

Voor wandel- en fietspaden:
10 cm grind (kalksteenslag of porfiersteenslag of gebroken betonpuin vb. 0-32) met daarbovenop enkele centimeters fijn grind ter egalisatie. (het geheel wordt getrild)

10 cm stabilisé (maximum 100 kg/m³) in het geval van een weinig doorlatende ondergrond.

Voor auto’s:

20 cm grind (kalksteenslag of porfiersteenslag of gebroken betonpuin) met daarbovenop enkele centimeters fijn grind ter egalisatie (het geheel wordt getrild)

15 cm stabilisé (maximum 100 kg cement/m³) in het geval van een weinig doorlatende ondergrond.


Voorbeeldberekening van samenstelling en volumes

[image: image7.jpg]kaliber | dikte volumicke | volumicke | holle Stockage volume
(mm) massa massa(B) | ruimtes= | rekening houdend
zonder holle na (ABYA | met dike (liter/m?)
suimtes (A) | verdichting
Toplaag siergrind 6 Tom | 2300kgns | 1800 kg/m® 2.1 Titer
Siergrind met 96 Tem | 2300 kg/m® | 1800 kg/m® 84 Titer
Nidagravel®
Straatlaag 25 Tem | 2300 kg/m® | 1850 kg/m® 7.6 Titer
Steenslagfundering | 20132 20 cm | 2300 kgl | 2000 kg/m® 26 Titer

+/- 44 liter/m?’
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